Specifikace:

Nutné zaměření a prohlídka na místě

Výroba a montáž špaletových oken – výroba dle původních oken,

-celkem 13 kusů, použitý materiál smrk nebo meranti, panty trio 15,

v křídlech zafrézované těsnění,

povrchová úprava dle původních.

Cena 1 kus dle rozměrů ……………………………………………………..

Kování-kličky na 1 kus dle výběru……………………………

Demontáž +likvidace stávajících oken 1kus………………..

Montáž 1 kus…………………………………………………..

Zednické začištění 1 kus……………………………………..

Parapet vnitřní 1kus-masiv …………………………………..

Celkem 13 kusů oken…………………………………………

Celkem cena včetně dph……………………………………..